

# Specifikace předmětu plnění -

# Nákup elektrospotřebičů 3. II.

**Všeobecné podmínky dodání:**

- Účastník uvede výrobce a typ nabízeného zboží a jeho jednotkovou cenu v Kč bez DPH a s DPH, cena bude stanovena včetně dopravy a jiných souvisejících poplatků

- V případě, že účastník nabídne jiné typy zboží, než které jsou níže uvedeny jako příklad, uvede rovněž detailní parametry tohoto zboží v takové míře detailu, aby zadavatel byl schopen posoudit soulad níže uvedených požadovaných parametrů s parametry nabízeného zboží

- záruční doba min. 24 měsíců

**Předmět plnění:**

1. **Přenosný telefon s nabíječkou *(****např. typ Panasonic KX-TCA 185CE DECT)*, celkem 8 ks

Specifikace:

* DECT mikrotelefon s přístupem k PBÚ, kompatibilní s:
  + ústřednou PBX model KX-TDE600, verze Maintenance Console GUI a API V8.0.1.21 (pro ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5) a
  + ústřednou PBX model KX-TDE 100/200 verze Maintenance Console GUI a API verze 2.0.4.5 (pro ČŠI, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 00 Praha 6)
* podsvícený barevný displej (min. 1,8“) s klávesnicí
* telefonní seznam, min. 450 položek
* podpora náhlavní soupravy (konektor 2,5mm JACK)
* redukce šumu
* min. 8 h hovoru na jedno nabití
* nabíječka s napájením 230 V (dokovací základna)

**Počet: 8 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …6 ks

ČŠI, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 00 Praha 6, Irena Antony, tel. 728 856 652 …2 ks

1. **Přenosný telefon *(****např. typ Panasonic KX-TG2511FXT)*, celkem 10 ks

Specifikace:

* kompatibilní s ústřednou PBX model KX-TDE 100/200 verze Maintenance Console GUI a API verze 2.0.4.5
* podsvícený displej (min. 1,4“)
* telefonní seznam, min. 50 položek
* min. 15h hovoru na jedno nabití
* nabíječka (dokovací základna)

**Počet: 10 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 00 Praha 6, Irena Antony, tel. 728 856 652 …10 ks

1. **Digitální systémový telefon *(****např. typ Panasonic KX-DT321CE-B)*, celkem 2 ks

Specifikace:

* kompatibilní s ústřednou PBX model KX-TDE600, verze Maintenance Console GUI a API V8.0.1.21
* LCD panel 16 znaků
* podpora náhlavní soupravy (konektor RJ-11)
* redukce šumu
* barva černá

Počet: 2 ks

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …2 ks