

Příloha

# Specifikace plnění

Multifunkční zařízení, celkem 19 ks

Specifikace:

* **síťový multifunkční barevný stroj s českým menu a barevným dotykovým LCD displejem min. 10“**
* **laserová technologie tisku**
* **operační paměť min. 3 GB**
* **harddisk min. 250 GB**
* **papír originálu i kopie formátu až A3 o gramáži až 300 g/m2**
* **rozlišení tisku min. 1 200 x 1 200 dpi**
* **rozlišení skenování min. 600 x 600 dpi**
* **rychlost tisku/kopírování A4 min. 25 stran za minutu černobíle i barevně**
* **doba zahřívání (po zapnutí nebo ze sleep módu) max. 12 s**
* **doba první kopie max. 9 s černobíle i barevně**
* **automatický duplexní podávač dokumentů DADF, jednoprůchodový**
* **min. dva zásobníky papíru, každý min. 500 listů**
* **min. 100 listů pro zásobník ručního podávání**
* **výstupní kapacita min. 250 listů**
* **barevný síťový automatický duplexní tisk**
* **šifrování a bezpečný výmaz dat na pevném disku zařízení**
* **skenování do e-mailu, na FTP, SMB, formáty PDF, JPG a TIFF**
* **skenování do boxu s autentifikací uživatele i bez ní, skenování na USB**
* **možnost přímého tisku z flash disku, rozhraní USB min. 3.0, alespoň jeden další USB port min. 2.0**
* **rozhraní ethernet RJ45, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T**
* **Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), WiFi direct**
* **TLS 1.3, IPSec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC a portů), podpora WPA3**
* **ověřování uživatelů vůči Active Directory, systém správy přístupu (přístup možný alespoň na PIN, login a heslo, kartu)**
* **deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace/deaktivace protokolů/aplikací, aktivace/deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace/deaktivace rozhraní USB**
* **Zabezpečení tisku – zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí uniFLOW**
* **Zabezpečení zařízení - ochrana dat na disku SSD, zámek disku SSD, standardní inicializace disku SSD, modul důvěryhodné platformy (TPM 2.0), funkce evidence protokolů úloh, certifikace Common Criteria HCD-PP**
* **Správa zařízení a audity - heslo pro správu, dvoufázové ověření dálkové správy, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, možnost spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení, protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení**
* **podpora operačních systémů:**

**UFRII: Windows 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022**

**PCL: Windows 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022**

**PS: Windows 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022**

**PPD: Windows 10 / 11**

* **Adresář min. 500 záznamů lokálně + min. 1000 záznamů z LDAP**
* **podpora mobilního tisku AirPrint, Mopria, Univerzální tisk od společnosti Microsoft**
* **nástroje dálkové správy – iWEMC, Systém doručování obsahu**
* **úložný prostor pro tisková média a jiné materiály s pojezdovými kolečky jako podstava stroje**
* **součástí je kompletní základní sada 4 ks tonerů (C, M, Y, K) pro každý stroj, toner K o kapacitě min. 35 000 stran (při pokrytí 5 % A4), tonery C, M, Y o kapacitě min. 25 000 stran (při pokrytí 5 % A4), v případě nižší kapacity tonerů je součástí adekvátní počet tonerů nebo sad pro dosažení výše vyplývajících dimenzí.**
* **součástí je doprava do níže uvedených míst plnění, instalace a konfigurace (včetně síťové konfigurace na základě požadavků objednatele) a předvedení obsluhy**

Počet: 19 ks

**Místa plnění:**

* **ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5...1 ks**
* **ČŠI, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6...1 ks**
* **ČŠI, Plzeňský inspektorát, Koperníkova 26, 301 00 Plzeň...1 ks**
* **ČŠI, Ústecký inspektorát, W. Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem...2 ks**
* **ČŠI, Jihočeský inspektorát, Dukelská 23, 370 01 České Budějovice...2 ks**
* **ČŠI, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec...2 ks**
* **ČŠI, Královéhradecký inspektorát, Wonkova 1142, 500 02, Hradec Králové...2 ks**
* **ČŠI, Pardubický inspektorát, Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice...1 ks**
* **ČŠI, Inspektorát v Kraji Vysočina, Zborovská 3, 586 01 Jihlava...1 ks**
* **ČŠI, Jihomoravský inspektorát, Šumavská 519/35, 602 00 Brno...1 ks**
* **ČŠI, Olomoucký inspektorát, Wellnerova 25, 779 00 Olomouc...2 ks**
* **ČŠI, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava...2 ks**
* **ČŠI, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, 760 01 Zlín...1 ks**