

# Specifikace předmětu plnění -

# Nákup elektrospotřebičů 2.

**Všeobecné podmínky dodání:**

- Účastník uvede výrobce a typ nabízeného zboží a jeho jednotkovou cenu v Kč bez DPH a s DPH, cena bude stanovena včetně dopravy a jiných souvisejících poplatků

- V případě, že účastník nabídne jiné typy zboží, než které jsou níže uvedeny jako příklad, uvede rovněž detailní parametry tohoto zboží v takové míře detailu, aby zadavatel byl schopen posoudit soulad níže uvedených požadovaných parametrů s parametry nabízeného zboží

- záruční doba min. 24 měsíců

**Předmět plnění:**

1. Stolní kancelářská lampa *(např. typ Ecolite LBL1207-BI)*, celkem 5 ks

Specifikace:

* **provedení pantograf, podstavec i šroubová svorka pro upevnění**
* materiál: kov, plast
* regulace intenzity a barvy, nastavení úhlu svícení
* zdroj světla: LED
* maximální světelný tok min. 600 lm
* příkon: max. 15 W
* napětí: 220 – 240 V/50 Hz
* barva: bílá nebo černá

Počet: 5 ks

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …5 ks

1. Ventilátor stolní *(např. typ Sencor SFE 4037WH)*, celkem 3 ks

Specifikace:

* horizontální oscilace min. 80° s možností vypnutí
* nastavitelný úhel sklonu
* min. 3 rychlosti
* přední a zadní kovová ochranná mřížka
* průměr vrtule min. 40 cm
* příkon: max. 60 W
* hlučnost: max. 50 dB
* napětí: 220 – 240 V/50 Hz

Počet: 3 ks

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …3 ks

1. **Ventilátor stojanový** *(např. typ SENCOR SFN 4047WH)*, celkem 8 ks

Specifikace:

* horizontální oscilace min. 80° s možností vypnutí
* nastavitelný úhel sklonu
* min. 3 rychlosti
* přední a zadní kovová ochranná mřížka
* průměr vrtule min. 40 cm
* nastavitelná výška min. v rozsahu 105 – 120 cm (+/- 5 cm)
* příkon: max. 60 W
* hlučnost: max. 50 dB
* napětí: 220 – 240 V/50 Hz

**Počet: 8 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …3 ks

ČŠI, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, Ing. Romana Říkovská, tel. 543 541 257 …5 ks

1. **Mobilní klimatizace** *(např. typ Electrolux* EXP26U338CW*)*,celkem 10 ks

Specifikace:

* výkon chlazení: min. 8500 Btu/h
* energetická třída chlazení: min. A
* hlučnost: max. 65 dB
* elektrický příkon: max. 3 500 W
* rozsah provozních teplot chlazení: min. v intervalu 18 – 25°C
* režim nastavení: chlazení, odvlhčování
* plynulá regulace nastavení teploty (+) a (-)
* programování automatického vypnutí a zapnutí na zvolenou teplotu
* displej s indikací aktuálního provozního režimu
* pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci se zařízením
* dálkové ovládání
* napětí: 220 – 240 V/50 Hz
* dodávka včetně výfukové hadice

**Počet: 10 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Pražský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6, Ivana Galašová,

tel. 607 005 369 …8 ks

ČŠI, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava, Alena Havlíková, tel. 723 447 341 …2 ks

1. **Odvlhčovač vzduchu** *(např. typ Master DH 720)*,celkem 3 ks

Specifikace:

* plně automatický (vypnutí při dosažení požadované vlhkosti nebo při naplnění kondenzační nádrže)
* odvlhčovací výkon: min. 17 l/24 hod.
* průtok vzduchu: min. 200 m³/hod
* hlučnost max. 45 dB
* displej s indikací aktuálního provozního režimu
* napětí: 220 – 240 V/50 Hz
* nádrž: min. 5,0 l
* UV lampa
* aktivní uhlíkový filtr
* hmotnost: max. 17 kg

**Počet: 3 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …2 ks

ČŠI, Ústecký inspektorát, W. Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem, Zuzana Marschnerová, tel. 475 240 302 …1 ks

1. **Čistící stroj na koberce** (*např. typ Kärcher Puzzi 10/1*), celkem 3 ks

Specifikace:

* typ čističe: pro profesionální využití
* dvě na sobě nezávislé nádoby pro čistící směs a odpad
* objem nádob (čistící směs/odpad): každá min. 9 l
* délka stříkací a sací hadice: min. 2,5 m
* hubice podlahová, na čalounění, na spáry
* dodatečná rukojeť
* příkon: max. 1300 W
* délka přívodového kabelu: min. 7,5 m
* napětí: 220 – 240 V/50 Hz

**Počet: 3 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Pražský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6, Ivana Galašová, tel. 607 005 369…1 ks

ČŠI, Ústecký inspektorát, W. Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem, Zuzana Marschnerová, tel. 475 240 302 …1 ks

ČŠI, Pardubický inspektorát, Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, tel. 607 764 788 …1 ks

1. **Vysavač včetně sady hubic** (*např. typ Kärcher T10/1*), celkem 3 ks

Specifikace:

* typ vysavače: pro profesionální využití
* vysávání suché
* ochranný nárazník po obvodu vysavače
* délka sací hadice: min. 2,5 m
* objem nádoby/sáčku na prach: min. 10 l
* délka přívodového kabelu: min. 8 m
* hlučnost: max. 60 dB
* příkon: max. 1300 W

**Počet: 3 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Pardubický inspektorát, Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, Lenka Brožková, tel. 607 764 788 …1 ks

ČŠI, Inspektorát v Kraji Vysočina, Zborovská 3, 586 01 Jihlava, Ivana Krausová, tel. 728 868 147 …1 ks

ČŠI, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, 760 01 Zlín, Lenka Mikešová, tel. 723 445 600 …1 ks

1. **Skartovač** *(např. typ Ideal 3804 – 6 mm, proužek)*, celkem 2 ks

Specifikace:

* stupeň utajení: min. DIN 2
* velikost řezu: proužek max. 6 mm
* kapacita řezu (A4 70g/m2): min. 20 listů
* šířka vstupního otvoru: min. 380 mm
* kapacita zásobníku: min. 140 l
* rychlost řezu: min. 100 mm/s
* hlučnost: max. 55 dB
* zpětný chod při přeplnění: ano
* další možnosti skartace: kovové sponky, CD, diskety
* automatické zastavení chodu při přeplněním zásobníku a zaseknutí papíru

**Počet: 2 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, Ing. Romana Říkovská, tel. 543 541 257 …1 ks

ČŠI, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava, Alena Havlíková, tel. 723 447 341 …1 ks