

# Specifikace předmětu plnění - Nákup elektrospotřebičů 2.

**Všeobecné podmínky dodání:**

- Účastník uvede výrobce a typ nabízeného zboží a jeho jednotkovou cenu v Kč bez DPH a s DPH, cena bude stanovena včetně dopravy a jiných souvisejících poplatků

- V případě, že účastník nabídne jiné typy zboží, než které jsou níže uvedeny jako příklad, uvede rovněž detailní parametry tohoto zboží v takové míře detailu, aby zadavatel byl schopen posoudit soulad níže uvedených požadovaných parametrů s parametry nabízeného zboží

- záruční doba min. 24 měsíců

**Předmět plnění:**

1. **Skartovač** *(např. typ Ideal 3804)*, celkem 5 ks

Specifikace:

* stupeň utajení: min. DIN 2
* velikost řezu: proužek max. 6 mm
* kapacita řezu (A4 70g/m2): min. 20 listů
* šířka vstupního otvoru: min. 350 mm
* kapacita zásobníku: min. 140 l
* rychlost řezu: min. 100 mm/s
* hlučnost: max. 55 dB
* zpětný chod při přeplnění: ano
* připojení: 230 V / 50 Hz
* skartace: kovové sponky, CD, diskety

**Počet: 5 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …3 ks

ČŠI, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, 760 01 Zlín, Lenka Mikešová, tel. 723 445 600 …2ks

1. **Teplovzdušný ventilátor** *(např. typ SENCOR SFH 7011WH )*, celkem 3 ks

Specifikace:

* 2 úrovně nastavení topného výkonu – cca poloviční výkon/plný výkon
* regulovatelný termostat
* funkce studený vzduch
* kontrolka zapnutí
* ochrana proti přehřátí
* rukojeť pro přenášení
* max. příkon: 2100 W

Počet: 3 ks

**Místo dodání:**

ČŠI, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava, Alena Havlíková, tel. 723 447 341 …3 ks

1. Stolní kancelářská lampa *(např. typ Ecolite LBL1207-BI )*, celkem 4 ks

Specifikace:

* **provedení pantograf, podstavec i šroubová svorka pro upevnění**
* materiál: kov, plast
* regulace intenzity a barvy, nastavení úhlu svícení
* zdroj světla: LED SMD (min. 32x SMD LED 5730)
* vypínač na stínítku nebo podstavci
* energetická třída min. A+
* příkon: max. 15 W
* napětí: 220-240V/50
* barva: bílá nebo černá

Počet: 4 ks

**Místo dodání:**

ČŠI, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava, Alena Havlíková, tel. 723 447 341 …4 ks

1. **Klimatizace** *(např. typ Panasonic KIT-TZ35-TKE-1),* celkem 3 ks

**Specifikace vnější jednotky:**

* připojení: 230 V/50Hz
* jištění: max. 16A
* energetická třída: min. A++
* chladivo: plyn R32
* výkon chlazení: min. 3,0 kW
* provozní rozsah chlazení: min – 10°C - 40°C
* provozní rozsah topení: min. -10°C – 23°C
* hluk: max. 50 dB
* délka připojení: 15-30 m
* čerpadlo kondenzátu: ano
* hmotnost: max. 35 kg
* čerpadlo kondenzátu: ano
* konzola jednotky: ano

**Specifikace vnitřní jednotky:**

* připojení: 230 V/50Hz
* jištění: max. 16A
* energetická třída: min. A++
* chladivo: plyn R32
* výkon chlazení: min. 3,0 kW
* objem vzduchu chlazení: min. 11 m3/min
* chlazený prostor: min. m3
* odvlhčovací výkon: min. 1,8 l/hod
* hluk: max. 50 dB
* hmotnost: max. 10 kg
* dálkové ovládání: ano
* programování: ano (čas, teplota, režim)
* antibakteriální filtr: ano
* protiplísňový filtr: ano
* odstraňování pachu: ano

**Počet: 3 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …3 ks

1. **Mobilní klimatizace** *(např. typ Electrolux EXP12HN1W6),* celkem 1 ks

Specifikace:

* výkon chlazení:  min. 11 000 Btu/h
* použití pro prostor:  min. 100 m3
* energetická třída chlazení/topení: min. A/A
* hlučnost: max. 64 dB
* elektrický příkon: max. 3 500 W
* rozsah provozních teplot (chlazení/ topení): min. v intervalech 18 – 25/ 18 – 25°C
* ovládání: zapnutí/ vypnutí zařízení
* režim nastavení: auto, chlazení, sušení, větrání, topení
* min. 3 rychlosti, funkce odvlhčování
* plynulá regulace nastavení teploty (+) a (-)
* programování automatického vypnutí a zapnutí na zvolenou teplotu
* displej s indikací aktuálního provozního režimu
* zobrazení aktuální pokojové teploty
* automatický reset: aktivace naposledy nastaveného režimu před výpadkem
* pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci se zařízením
* multifunkční dálkové ovládání
* napájecí napětí: 230 V/50 Hz
* dodávka včetně výfukové a odtokové hadice

**Počet: 1 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, Ing. Romana Říkovská, tel. 543 541 257 …1 ks

1. **Vysavač včetně sady hubic** (*např. Kärcher T10/1*), celkem 5 ks

Specifikace:

* typ vysavače: pro profesionální využití
* vysávání: suché
* 4 kolečka, ochranný nárazník po obvodu vysavače
* délka sací hadice: min. 2,5 m
* délka přívodového kabelu: min. 10 m
* objem nádoby: min. 10 l
* hlučnost: max. 65 dB
* příkon: max. 1300 W
* sada hubic: sací štětec, štěrbinová hubice, hubice na čalounění

**Počet: 5 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …3 ks

ČŠI, Pražský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6, Ivana Galašová, tel. 607 005 369 …1 ks

ČŠI, Karlovarský inspektorát, Kollárova 15, 360 09 Karlovy Vary, Karla Rádlová, tel. 607 005 283 …1 ks

1. **Čistící stroj na koberce** (*např. Kärcher Puzzi 10/1*), celkem 1 ks

Specifikace:

* typ čističe: pro profesionální využití
* dvě na sobě nezávislé nádoby pro čistící směs a odpad
* délka stříkací a sací hadice: min. 2,5 m
* délka přívodového kabelu: min. 7,5 m
* objem nádob (čistící směs/odpad): min. 9 l
* hubice podlahová, na čalounění, na spáry
* dodatečná rukojeť
* hlučnost: max. 65 dB
* příkon: max. 1300 W

**Počet: 1ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Karlovarský inspektorát, Kollárova 15, 360 09 Karlovy Vary, Karla Rádlová, tel. 607 005 283 …1 ks