

# Specifikace - elektrospotřebiče II.

**Všeobecné podmínky dodání:**

* cena bude stanovena včetně dopravy a jiných souvisejících poplatků

- záruční doba 24 měsíců

**Předmět plnění:**

1. **Skartovací stroj** *(např. typ REXEL Auto+ 100)*, celkem 9 ks

Specifikace:

* typ řezu: příčný
* pracovní šíře: min. 220 mm
* stupeň utajení: min. 3
* kapacita řezu (A4 80g/m2): min. 6 listů
* šířka vstupního otvoru: min. 220 mm
* kapacita zásobníku: min. 25 l
* šířka řezu: max. 4 x 50 mm
* zpětný chod při přeplnění: ano
* připojení: 230 V / 50 Hz
* hmotnost: max. 20 kg

**Počet: 9 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …3 ks

ČŠI, Ústecký inspektorát, W. Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem, Zuzana Marschnerová, tel. 607 005 319 …2 ks

ČŠI, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec, Denisa Gujdová, tel. 607 005462 …2 ks

ČŠI, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava, Alena Havlíková, tel. 723 447 341 …2 ks

1. Vysavač, včetně sady hubic *(např. Kärcher T 10/1),* celkem 3 ks

**Specifikace:**

* typ vysavače: pro profesionální využití
* vysávání: suché
* ochranný nárazník po obvodu vysavače
* délka sací hadice: min. 2,5 m
* délka přívodového kabelu: min. 10 m
* objem nádoby: min. 10 l
* hlučnost: max. 65 dB
* příkon: min. 1200 W
* sada hubic (sací štětec, štěrbinová a nábytková hubice) včetně držáku

**Počet: 3 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …2 ks

ČŠI, Karlovarský inspektorát, Kollárova 15, 360 09 Karlovy Vary, Karla Rádlová, tel. 607 005 283 …1 ks

1. **Čistič oken** *(např. Kärcher WV 5 Premium)*, celkem 2 ks

Specifikace:

* akumulátorový, dobíjecí
* objem nádrže: min. 100 ml
* napětí baterie: 100-240 V/50Hz
* výdrž na 1 nabití: min. 30 min
* hmotnost vč. baterie: max. 0,75 kg
* nabíječka: ano

**Počet: 2 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …1 ks

ČŠI, Karlovarský inspektorát, Kollárova 15, 360 09 Karlovy Vaey, Karla Rádlová, tel. 607 005 283 …1 ks

1. **Stolní kancelářská lampa** *(např. Ecolite LBL1207-BI),* celkem 30 ks

Specifikace:

* **podstavec i šroubová svorka pro upevnění**
* materiál: kov, plast
* regulace intenzity a barvy
* zdroj světla: 32x LED SMD5730
* nastavení úhlu svícení
* vypínač na stínítku nebo podstavci
* napětí: 220-240V/50 Hz
* barva: bílá nebo černá

**Počet: 30 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …5 ks

ČŠI, Plzeňský inspektorát, Koperníkova 26, 301 00 Plzeň, Šárka Rendlová, tel. 728 947 118 …20 ks

ČŠI, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, Romana Říkovská, tel. 543 541 257 …5 ks

1. **Přímotop elektrický** *(např. GOODLINE BSC 2000),* celkem 5 ks

Specifikace:

* konvektor s ventilátorem
* regulovatelný termostat
* výkon: 750/1250/2000 W (pro jednotlivé stupně regulace výkonu je přípustní tolerance +- 10%)
* kontrolka provozu: ano
* ochrana proti přehřátí: ano

Počet: 5 ks

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústecký inspektorát, W. Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem, Zuzana Marschnerová, tel. 607 005 319 …1 ks

ČŠI, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava, Alena Havlíková, tel. 723 447 341 …2 ks

ČŠI, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, 760 01 Zlín, Lenka Mikešová, tel. 723 445 600 …2 ks

1. **Stolní ventilátor** *(např. Bravo B 4207),* celkem 4 ks

Specifikace:

* průměr vrtule min. 30 cm
* možnost oscilace
* nastavitelný úhel sklonu
* min. 3 rychlosti
* přední a zadní ochranná mřížka
* příkon max. 50 W

Počet: 4 ks

**Místo dodání:**

ČŠI, Jihočeský inspektorát, Dukelská 23, 370 01 České Budějovice, Drahomíra Mauerová, tel. 607 006 709 …2 ks

ČŠI, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava, Alena Havlíková, tel. 723 447 341 …2 ks

1. **Stojanový ventilátor** *(např. Sencor SFN 4044WH),* celkem 2 ks

Specifikace:

* oscilace 90° s možností vypnutí
* nastavitelný úhel sklonu
* 3 rychlosti
* nastavitelná výška
* přední a zadní kovová ochranná mřížka
* průměr lopatek min. 40 cm
* nastavitelná výška min. v rozsahu 100 – 130 cm
* napětí 220 – 240 V/50 Hz

Počet: 2 ks

**Místo dodání:**

ČŠI, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, 760 01 Zlín, Lenka Mikešová, tel. 723 445 600 …2 ks

1. **Odvlhčovač vzduchu** *(např. Master DH 720),* celkem 1 ks

Specifikace:

* plně automatický
* odvlhčovací výkon: min. 17 l/24 hod.
* průtok vzduchu: min. 200 m³/hod
* hlučnost max. 45 dB
* připojení: 230V/50Hz
* nádrž: min. 5,0 l
* UV lampa
* aktivní uhlíkový filtr
* hmotnost: max. 17 kg

Počet: 1 ks

**Místo dodání:**

ČŠI, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6, Irena Antony, tel. 728 856 652 …1 ks