

# Specifikace - elektrospotřebiče II.

**Všeobecné podmínky dodání:**

* Uchazeč uvede výrobce a typ nabízeného zboží a jeho jednotkovou cenu v Kč bez DPH a s DPH, cena bude stanovena včetně dopravy a jiných souvisejících poplatků
* V případě, že uchazeč nabídne jiné typy zboží, než které jsou níže uvedeny jako příklad, uvede rovněž detailní parametry tohoto zboží v takové míře detailu, aby zadavatel byl schopen posoudit soulad níže uvedených požadovaných parametrů s parametry nabízeného zboží

- záruční doba 24 měsíců

**Předmět plnění:**

1. **Skartovací stroj** *(např. HSM 225.2)*, celkem 2 ks

Specifikace:

* typ řezu: proužek
* velikost odpadu: max. 3,9 mm
* stupeň utajení: důvěrné D (NBÚ)
* kapacita řezu (A4 70g/m2): min. 25 listů
* kapacita řezu (A4 80g/m2): min. 20 listů
* šířka vstupního otvoru: min. 300 mm
* kapacita zásobníku: min. 120 l
* rychlost řezu: min. 126 mm/s
* zpětný chod při přeplnění: ano
* připojení: 230 V / 50 Hz
* výška stroje max. 100 cm
* skartace: kovové sponky, CD, diskety

**Počet: 2 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Olomoucký inspektorát, Wellnerova 25, 779 00 Olomouc, Jana Čuková, tel. 723 576 318 …2 ks

**2. Skartovač** *(např. typ REXEL Auto+ 130X),* celkem 3 ks

Specifikace:

* typ řezu: příčný
* pracovní šíře: min. 220 mm
* stupeň utajení: důvěrné D (NBÚ)
* kapacita řezu (A4 80g/m2): min. 6 listů
* šířka vstupního otvoru: min. 220 mm
* kapacita zásobníku: min. 25 l
* zpětný chod při přeplnění: ano
* připojení: 230 V / 50 Hz

**Počet: 3 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, Romana Říkovská, tel. 543 541 257 …3 ks

**3. Vysavač včetně sady hubic** (např. Kärcher T10/1), celkem 2 ks

Specifikace:

* typ vysavače: pro profesionální využití
* vysávání: suché
* ochranný nárazník po obvodu vysavače
* délka sací hadice: min. 2,5 m
* délka přívodového kabelu: min. 10 m
* objem nádoby: min. 10 l
* hlučnost: max. 65 dB
* příkon: max. 1300 W
* sada hubic (sací štětec, štěrbinová a nábytková hubice) včetně držáku

**Počet: 2ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Jihočeský inspektorát, Dukelská 23, 370 01 České Budějovice, Drahomíra Mauerová, tel. 607 006 709, …1 ks

ČŠI, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec, Denisa Gujdová, tel. 607 005 462 …1ks

**4. Čistič oken**(např. Kärcher WV 5 Premium),celkem 1 ks

Specifikace:

* akumulátorový, dobíjecí
* objem nádrže: min. 100 ml
* napětí baterie: 100-240 V/50Hz
* výdrž na 1 nabití: min. 30 min
* hmotnost vč. baterie: max. 0,75 kg
* nabíječka: ano

**Počet: 1 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Ústředí, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, Martina Jindrová, tel. 251 023 252 …1 ks

**5. Kompresor pojízdný** (např. SCHNEIDER UniMaster 210-8-25W ), celkem 1 ks

Specifikace:

* ležatý vzdušník
* objem vzdušníku: min. 20 l
* pojistné armatury
* regulace tlaku
* tlak: min. 8 bar
* plnící množstí min. 110 l/min.
* el. kabel včetně zástrčky a tlakového spínače
* napětí: 230 V
* příkon: max. 1,2 kW

**Počet: 1 ks**

**Místo dodání:**

ČŠI, Karlovarský inspektorát, Kollárova 15, 360 09 Karlovy Vary, Karla Rádlová, tel. 607 005 283 …1 ks

**6. Stolní kancelářská lampa** *(např. Ecolite LBL1207-BI )*, celkem 5 ks

Specifikace:

* **podstavec i šroubová svorka pro upevnění**
* materiál: kov, plast
* regulace intenzity a barvy
* zdroj světla: 32x LED SMD5730
* nastavení úhlu svícení
* vypínač na stínítku nebo podstavci
* napětí: 220-240V/50 Hz
* barva: bílá nebo černá

Počet: 5 ks

**Místo dodání:**

ČŠI, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, Romana Říkovská, tel. 543 541 257 …5 ks

1. **Ventilátor teplovzdušný** *(např. SENCOR SFH 7011WH)*, celkem 2 ks

Specifikace:

* 2 úrovně nastavení topného výkonu – 1000/2000W
* regulovatelný termostat
* funkce studený vzduch
* kontrolka zapnutí
* ochrana proti přehřátí
* rukojeť pro přenášení
* max. příkon: 2000W
* barva: bílá

Počet: 2 ks

**Místo dodání:**

ČŠI, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, 760 01 Zlín, Lenka Mikešová, tel. 723 445 600 …2 ks

1. **Ventilátor stojanový**  ***(****např. Sencor SFN 4044WH)*, celkem 23 ks

Specifikace:

* oscilace 90° s možností vypnutí
* nastavitelný úhel sklonu
* 3 rychlosti
* nastavitelná výška
* přední a zadní kovová ochranná mřížka
* průměr lopatek min. 40 cm
* nastavitelná výška min. v rozsahu 100 – 130 cm
* napětí 220 – 240 V/50 Hz

Počet: 23 ks

Místo dodání:

ČŠI, Pardubický inspektorát, Sukova třída 1556, 53001 Pardubice, Lenka Brožková, tel. 607 764 788 …15 ks

ČŠI, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno, Romana Říkovská, tel. 543 541 257 …5 ks

ČŠI, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, 760 01 Zlín, Lenka Mikešová, tel. 723 445 600 …3 ks

1. **Mobilní klimatizace**  ***(****např.* Electrolux EXP12HN1W6*)*, celkem 3 ks

**Specifikace:**

* výkon chlazení:  min. 11 000 Btu/h
* použití pro prostor:  min. 100 m3
* energetická třída chlazení/topení: min. A/A
* hlučnost: max. 65 dB
* vzduchový výkon: min. 370 m3/h
* elektrický příkon: max. 3 500 W
* rozsah provozních teplot (chlazení/ topení): min. v intervalech 17 – 35/ 5 – 30°C
* ovládání: zapnutí/ vypnutí zařízení
* režim nastavení: auto, chlazení, sušení, větrání, topení
* min. 3 rychlosti, funkce odvlhčování
* plynulá regulace nastavení teploty (+) a (-)
* programování automatického vypnutí a zapnutí na zvolenou teplotu
* displej s indikací aktuálního provozního režimu
* zobrazení aktuální pokojové teploty
* automatický reset: aktivace naposledy nastaveného režimu před výpadkem
* pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci se zařízením
* multifunkční dálkové ovládání
* napájecí napětí: 230 V/50 Hz
* dodávka včetně výfukové a odtokové hadice

Počet: 3 ks

**Místo dodání:**

ČŠI, Pardubický inspektorát, Sukova třída 1556, 53001 Pardubice, Lenka Brožková, tel. 607 764 788 …3 ks